ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018-2019 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

9 класс

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа
«Обработка декоративной детали - паты»

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.



Задание:

Выполните обработку паты и прик­репите её к основной детали пуго­вицей и декоративной строчкой.

Материалы:

Основная деталь 12x20 см.

Две детали декоративной паты 15x7 см.

Пуговица с двумя отверстиями.

Пата - деталь швейного изделия,

которая служит для его декоративного оформления и на­строчена или втача­на одним концом в шов.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ч |  |
|  | ч |  |  |  |
| ^  |  | 20 |  |  ^ |

|  |  |
| --- | --- |
| -5 | А1>V |
| И |  |



Последовательность выполнения и графическое изображение

Описание операции

1. Сложить две детали паты ли­цевыми сторонами внутрь, урав­нивая срезы. Сколоть. Произвести разметку и раскрой фигурного конца паты.

2. Сметать детали паты. Обтачать пату по боковым сторонам и внешнему фигурному концу (1). Ширина шва 0,5-0,7 см. Высечь припуски шва в углах, не доходя до строчки 0,2 см. Вывернуть пату на лицевую сторону, вы­править углы.

3. Выметать шов обтачивания с помощью прямых стежков, располагая шов обтачивания «в раскол». Приутюжить.

4. Проложить отделочную строч­ку по боковым сторонам и фигурному концу верхней детали паты. Ширина шва 0,7-1 см. Удалить стежки временного назначения. Приутюжить. Уров­нять необработанные срезы паты.

Графическое изображение

1

Верхняя

о

o'



5. Наметить место расположения
паты на основной детали. При-
колоть пату. Наметать. Притачать
пату к основной детали 12x20 см
по намеченной линии. Ширина
шва 0,5 см.

6. Отогнуть пату, закрыв строчку
притачивания, настрочить на
основную деталь двойной стро-
чкой в соответствии с моделью,
выполняя закрепки. Ширина шва
0,2 см и 0,7 см.

7. Наметить место расположения
пуговицы. Пришить пуговицу,
скрепляя пату с основной
деталью. Провести окончатель-
ную ВТО.

«Обработка декоративной детали - паты»
Оценочная таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллыпофакту |
| 1. | Правильная организация рабочего места,наличие формы(да/нет). | 2 |  |
| 2. | Симметричность разметки фигурного концапаты(да/нет). | 4 |  |
| 3. | Ширина паты по всей длине одинакова (да/нет). | 4 |  |
| 4. | Качество высеченных и выправленных углов (да/нет). | 4 |  |
| 5. | Ширина отделочной строчки по всему периметру одинакова (7-10) ±1 мм. | 6 |  |
| 6. | Правильная разметка паты на основной детали (да/нет) | 2 |  |
| 7. | Качество отделочных параллельных строчек (да/нет). | 4 |  |
| 8. | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм. | 4 |  |
| 9. | Нити временного назначения удалены (да/нет). | 2 |  |
| 10. | Качество крепления пуговицы (да/нет). | 3 |  |
| 11. | Качество ВТО на всех этапах (да/нет). | 3 |  |
| 12. | Соблюдение безопасных приёмов труда (да/нет). | 2 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ТЕХНОЛОГИИ 2018-2019 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

9 класс

Номинация «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

Практическая работа
Ответы и критерии оценивания

«Обработка декоративной детали - паты»

Перед началом работы внимательно прочитайте задание, ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.



Задание:

Выполните обработку паты и прик­репите её к основной детали пуговицей и декоративной строчкой.

Материалы:

Основная деталь 12x20 см.

Две детали декоративной 15x7 см.

Пуговица с двумя отверстиями.

паты

Пата - деталь швейного изделия,

которая служит для его декоративного оформления и на­строчена или втача­на одним концом в шов.

л

(N



Последовательность выполнения и графическое изображение

 Описание операции

1. Сложить две детали паты ли­цевыми сторонами внутрь, урав­нивая срезы. Сколоть. Произвести разметку и раскрой фигурного конца паты.

2. Сметать детали паты. Обтачать пату по боковым сторонам и внешнему фигурному концу (1). Ширина шва 0,5-0,7 см. Высечь припуски шва в углах, не доходя до строчки 0,2 см. Вывернуть пату на лицевую сторону, вы­править углы.

Графическое изображение

О О



3. Выметать шов обтачивания с помощью прямых стежков, располагая шов обтачивания «в раскол». Приутюжить.

4. Проложить отделочную строч­ку по боковым сторонам и фигурному концу верхней детали паты. Ширина шва 0,7-1 см. Удалить стежки временного назначения. Приутюжить. Уров­нять необработанные срезы паты.



5. Наметить место расположения
паты на основной детали. При-
колоть пату. Наметать. Притачать
пату к основной детали 12x20 см
по намеченной линии. Ширина
шва 0,5 см.

6. Отогнуть пату, закрыв строчку
притачивания, настрочить на
основную деталь двойной стро-
чкой в соответствии с моделью,
выполняя закрепки. Ширина шва
0,2 см и 0,7 см.

7. Наметить место расположения
пуговицы. Пришить пуговицу,
скрепляя пату с основной
деталью. Провести окончатель-
ную ВТО.

«Обработка декоративной детали - паты»
Оценочная таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллыпофакту |
| 1. | Правильная организация рабочего места,наличие формы(да/нет). | 2 |  |
| 2. | Симметричность разметки фигурного концапаты(да/нет). | 4 |  |
| 3. | Ширина паты по всей длине одинакова (да/нет). | 4 |  |
| 4. | Качество высеченных и выправленных углов (да/нет). | 4 |  |
| 5. | Ширина отделочной строчки по всему периметру одинакова (7-10) ±1 мм. | 6 |  |
| 6. | Правильная разметка паты на основной детали (да/нет). | 2 |  |
| 7. | Качество отделочных параллельных строчек (да/нет). | 4 |  |
| 8. | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5-7) ±1 мм. | 4 |  |
| 9. | Нити временного назначения удалены (да/нет). | 2 |  |
| 10. | Качество крепления пуговицы (да/нет). | 3 |  |
| 11. | Качество ВТО на всех этапах (да/нет). | 3 |  |
| 12. | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет). | 2 |  |
|  | Итого: | 40 |  |